Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, design

Indhold genereret af kunstig intelligens kan være forkert.

|  |
| --- |
| **Projekt:** |
| **Entreprise:** |
| **Entreprenør:** |

**Scan QR-kode for nærmeste hjertestarter**

**I Vejdirektoratet har vi fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed, og vi vil gerne sikre de bedste vilkår for de folk, der arbejder på vores projekter. Det gælder også for dig, som måske kun kommer på arbejdspladsen en gang imellem.**

Det er vigtigt, at du passer på dig selv og de andre på arbejdspladsen, så du er med til at forebygge ulykker.

# Se ulykken før den sker

Det handler om at forebygge, hvor det er muligt, så derfor vær opmærksom på forholdene på vores arbejdsplads. Meld ind til byggeledelsen, hvis du oplever noget, der ikke er, som det skal være, så det kan blive udbedret.

Ved ulykker og nærved hændelser kontaktes Vejdirektoratets arbejdsmiljø­ koordinator og/eller tilsyn.

# Din påklædning

Når du færdes på en af Vejdirektoratets arbejdspladser, skal du altid have klasse 3 sikkerhedsbeklædning, hjelm og sikkerhedsfodtøj på. Træsko uden hælkap må ikke benyttes på pladsen.



Beklædning klasse 3 Hjelm Sikkerhedsfodtøj

# Adfærd på pladsen

* Alle skal deltage i et opstartsmøde/sikkerhedsintroduktion inden inden ad­ gang til arbejdsområdet. Dette gælder også for chauffører.
* Afsætning af materialer skal ske efter anvisning fra entreprenørens byggeledelse.
* Der må ikke afsættes materialer indenfor værnets udbøjningsbredde.
* Overholdes reglerne ikke, standses arbejdet, eller der kan ske bortvisning af medarbejdere, der ikke overholder reglerne.

# Færdsel på pladsen

* < Hastigheden må højst være <30 km/t. >>
* Skal du holde parkeret mere end 3 minutter, skal du slukke motoren pga luftforurening.
* < Du må ikke stige ud eller opholde dig indenfor trafikværnets udbøjnings­ bredde. Denne er cm bag værnet. >
* N42/44 eller tilsvarende: Du må ikke stige ud eller opholde dig indenfor den arbejdsfrie meter. (1 meter bag afmærkningen).
* Der skal benyttes rotorblink ved ind­ og udkørsel fra arbejdsområderne samt på offentlig vej. Rotorblink skal være slukket i arbejdsområderne.


# Kontakt

Er du usikker på, hvordan du skal forholde dig på en af vores pladser, er vores arbejdsmiljøfolk altid kun et opkald væk. Du er altid velkommen til at kontakte os.

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt:** | **Telefonliste:** |
| **Entreprenør:** Entrepriseleder Formand  Arbejdsmiljøansvarlig | < xx xx xx xx >  < xx xx xx xx >  < xx xx xx xx > |
| **Vejdirektoratet:**  Entrepriseleder Fagtilsyn Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøansvarlig Arbejdsmiljøtilsyn | < xx xx xx xx >  < xx xx xx xx >  < xx xx xx xx >  < xx xx xx xx >  < xx xx xx xx > |
| **Brand og alvorlige ulykker:** | 1-1-2 |
| **Politi:** | 1-1-4 |
| **Trafiktårnet:** | 80 20 20 60 |
| **Nærmeste sygehus** |  |

< Særlig fokuspunkter på entreprisen: >

**Vejdirektoratet**



Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V

Telefon 7244 3333 [vd@vd.dk](mailto:vd@vd.dk)

vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet har kontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart,

Næstved, Skanderborg og København

Find mere information på vejdirektoratet.dk