ANSØGNING OM NEDSIVNING AF VEJVAND

Af <Dato> jf. Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse, § 19 og jf.
bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljø­-
beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (samt jf. vejledning nr. 9568 af 30. juni 2018, Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelsser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, afsnit 15.4.1).

Version af lovbekendtgørelser skal tjekkes hver gang.

< xx strækning>

## <Etape xxx, etape betegnelse>

## <St. xx.xxx – xx.xxx>

## <Xxxx Kommune>

Bilag til sagen: Bilagene skal kun medtages i det omfang, de er aktuelle for sagen

1. Oversigtsplan 1:10.000/1:25.000 Tegn. nr. <xxxxx-xxxx>

2. Normaltværsnit 1:1.000 / 1:100 Tegn. nr. <xxxxx-xxxxx>

3. VD-typetegning nr. 26632 (Afløbsbygværk i regnvandsbassin)

 26633 (Afløbsbrønd med udløbsregulering og dykket afløb)

# A. Oplysninger om ansøger

Vejdirektoratet

<Adresse>

<Kontaktperson>

<Tlf.:>

<Mail>

# B. Beskrivelse af vejprojekt (B.1)

Er der flere nedsivningsanlæg i samme projekt, skal oplysningerne i pkt. B.2-B.7 gentages for hvert nedsivningsanlæg, eller i skemaform for en samlet ansøgning.

<Beskrivelse af projektets formål og omfang, beliggenhed, renseforanstaltninger, jordbund og nedsivningsanlæg. Samt beskrivelse af driftsmæssige foranstaltninger, evt. beskrivelse af saltning (type og omfang) mv. Hvis der er særlige forhold – herunder planlagte tiltag – at tage hensyn til, som f.eks. drikkevandsinteresser, højt grundvandsspejl, følsom recipient eller andet, angives dette her eller nedenfor under supplerende oplysninger (B.2).>

**2. Opland**

Nedsivningsanlæg <xx>

Totalt oplandsareal [ha]: <xx>

Afløbskoefficient: <xx>

Reduceret oplandsareal [red. ha]: <xx>

Supplerende oplysninger: <drikkevandsinteresser, højt grundvandsspejl >

**3. Belastning**

Årligt udledte vandmængder [m³/år]: <xx>

Årligt udledte stofmængder [kg/år]:

* Suspenderet stof (SS): <xx>
* Organisk stof (COD): <xx>
* Kvælstof (Tot-N): <xx>
* Fosfor (Tot-P): <xx>
* Andet: <xx>

Nedbør benyttet til beregninger [årsmængde/regnserie]: <xx>

**4. Afstandskrav**

Afstand til:

* Vandløb, sø eller hav > 25 m: [ ]
* Vandindvindingsanlæg > 25 m: [ ]
* Bygning m. beboelse med/uden kælder > 5 m: [ ]
* Bygning u. beboelse uden kælder > 2 m: [ ]

**5. Jordbundsundersøgelser**

Infiltrationstest : [ ]

Sigteanalyse: [ ]

Jordartskort [ ]

Hydraulisk ledningsevne (K): <xx>

Pejlet grundvandsspejl [mut]: <xx>

Dato for undersøgelse: <xx.xx.xx>

**6. Renseforanstaltninger**

For-bassin [m³]: <Type og volumen>

Sandfang/bundfældning [m³]: <Type og volumen>

Olieudskiller [l/s]: <Type og kapacitet / VD-typetegning 26632 / 26633>

Andet: <Fx eksisterende grøfter eller trug>

Prøvetagningsmulighed: <Type>

**7. Nedsivningsanlæg**

Anvendt hydraulisk ledningsevne (K): <xx>

Anvendt sikkerhedsfaktor/klimafaktor: <xx>

* Nedsivningsbassin [m³]: <Volumen>
* Faskine [m³]: <Type og volumen>
* Regnbed / grøft / vadi [m³]: <Volumen>
* Permeable belægninger [m²]: <Type>
* Andet: <xx>

Overskridelseshyppighed (T = x år): <xx> (ved kontrolleret overløb)

Overløb (etableres som dykket): <xx l/s via Ø xxx mm, til mark / vej>

# C. Tegninger og øvrige bilag

Nedenstående liste skal ses som forslag til tegninger og bilag. Som minimum skal de 4 øverste tegninger medsendes som standard.

Oversigtskort: <Tegningsnavn og Tegn. nr. xx>

Oplandstegning: <Tegningsnavn og Tegn. nr. xx>

Afløbsplan: <Tegningsnavn og Tegn. nr. xx>

Anlægstegning af nedsivningsanlæg: <Tegningsnavn og Tegn. nr. xx>

Jordbundsundersøgelser: <Tegningsnavn og Tegn. nr. xx>

Driftsforslag for anlæg: <Tegningsnavn og Tegn. nr. xx> (driftsforslag skal som minimum fremgå af beskrivelsen i pkt. B.1)

Andet: <Tegningsnavn og Tegn. nr. xx>

# D. Anlæg

Forventet anlægsperiode: Fra <Dato> til <Dato>

Udledning mv i anlægsfasen: <xx>

Supplerende oplysninger: <Evt. særlige afværgeforanstaltninger>