# Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområderne og procedure for løbende kontrol

Entreprenørens ansvar i fællesområdet omfatter alle i fællesområdet. Herunder egne medarbejdere, underentreprenører, indlejrede medarbejdere, samarbejdspartner/leverandører, andre entreprenører, bygherre personale (VD’s ansatte eller konsulenter), leverandører, ledningsejere og andre som opholder sig i fællesområdet m.fl.

Der henvises endvidere til referat for koordinerende sikkerhedsmøde under punktet om fællesområder.

Sikkerhedsforanstaltninger, der midlertidig fjernes for at kunne udføre et arbejde, en reparation eller installation, skal reetableres umiddelbart efter arbejdets afslutning.

Alle entreprenører skal dagligt føre kontrol af sikkerhed i egne arbejdsområder. Herunder af sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler, adgangsveje, orden og ryddelighed. Evt. mangler skal afhjælpes. Alvorlige svigt skal meddeles til AMK-B.

Den enkelte entreprenør skal kontrollere, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller andre entreprenører, bliver etableret, vedligeholdt og kontrolleret jf. nedenstående skema.

Entreprenøren = Dén entreprenør, som har kontrakten på entreprisen.

Vejledning se i skema. Listen for ansvar i fællesområder tilrettes den aktuelle entreprise af AMK-P/projekterende og opdateres senere af AMK-B. Manglende punkter tilføjes og overflødige punkter fjernes.

| **Ansvarsområde** | **Ansvarlig** | **Periodisk/****lovpligtig kontrol** | **Bemærkning/aftaler** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolpunkt** | **Etablering** | **Vedligehold** | **Tilpasning** | **Nedtagning** | **Periode** |
| **Generelt** |
| Udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS | AMK (P) | AMK (B) | AMK (B) | - | <Dato> |  | Ajourføres løbende |
| Arbejdsmiljøkoordinering, opstarts- og sikkerhedsmøder | AMK (B) | <Dato> |  |  |
| Afholdelse af sikkerhedsrunderinger iht. principperne for mønster-arbejdsplads | AMK (B) samt arbejdsmiljøgrupperne fra de enkelte entreprenører | <Dato> | Hver 14. dag | Dokumenteres i runderingsskema og behandles på sikkerhedsmøderne  |
| Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet | AMK (B) | - | - | - | Inden opstart |  |  |
| Ophænge Anmeldelse til Arbejdstilsynet synligt på pladsen | AMK (B) | - | - | - | Ved opstart |  |  |
| Ophænge Byggepladsplan synligt på pladsen | AMK (B) | AMK (B) | AMK (B) | AMK (B) | Ved opstart |  | Ajourføres løbende |
| Ophænge beredskabsplan synligt på pladsen | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | Ved opstart |  |  |
| **Instruktion mm.** |
| Orientering af medarbejderne om indhold af PSS | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  | Den enkelte arbejdsgiver er ansvarlig for egne medarbejdere.  |
| Instruktion af egne medarbejdere | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  |
| Udarbejdelse af APV og øvrig påkrævet dokumentation | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  |
| Personlige værnemidler og tilknyttet skiltning | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  |
| **Byggepladsindretning/anstillingsplads** |
| Adgangs- og gæste kort | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  | Hvis det bliver anvendt. |
| Overordnet byggepladsskiltning | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Byggepladshegn  | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  | Aftales med projektledelsen hos VD |
| Adskillelse af gående og kørende | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Parkeringsareal for egne og andres medarbejdere, VD og gæster | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  | Områdets p-pladser anvendes |
| Materiale- og oplagspladser | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Mandskabsvogne og øvrige velfærdsfaciliteter | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Rengøring af mandskabsvogne og øvrige velfærdsfaciliteter | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  | Aftales med projektledelsen hos VD |
| Materialecontainere | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Affaldshåndtering | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Ophængning eller nedgravning af kabler | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  |  |
| Orienteringsbelysning | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> | <Entreprenøren> |  |
| Arbejdsbelysning | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> | Den enkelte entreprenør |  |
| Skiltning til afgrænsning af byggepladsen inkl. ved alle naturlige adgangsveje mv. | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  | Skilt kan rekvireres hos VD efter nærmere aftale |
| Sekundært værn mod trafik i arbejdsområder | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Afledning af overfladevand på byggepladsen | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| **Tilslutning af el, vand, varme og kloak**  |
| El-tavler | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> | <Entreprenøren> | Periodisk eftersyn min hver 3. måned |
| Tilslutning af vand  | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  | <Entreprenøren> laver evt. aftaler med ledningsejerne |
| Tilslutning af el  | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |
| Tilslutning af kloak (offentlig og/eller tankanlæg) | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |
| **Adgangsveje** |
| Adgangsveje - udendørs | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Adgangsveje – indendørs | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Trapper/trappetårne | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> | <Entreprenøren> | Evt. krav til kontrol |
| Mandskabsstillads | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> | <Entreprenøren> | Evt. krav til kontrol |
| Vanding af gang-/køreveje, oplagsområder og P-områder m.m. i tørre perioder | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| **Tekniske foranstaltninger** |
| Rækværker ved arbejde i højden  | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Lifte | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> | Den enkelte entreprenør |  |
| Stiger | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> | Den enkelte entreprenør |  |
| Maskinel til løft | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> | Den enkelte entreprenør |  |
| **Orden og ryddelighed** |
| Orden og ryddelighed på byggepladsen | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Afsluttende rengøring før overdragelse af arbejdsområde til anden entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  |  |
| **Førstehjælps- og brandslukningsudstyr** |
| Førstehjælpskasser | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> | <Entreprenøren> | Bemærk; nødvendig genopfyldning |
| Øjenskyl | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> | <Entreprenøren> | Bemærk; udløbsdato  |
| Brandslukningsudstyr | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> | <Entreprenøren> | Periodisk kontrol og trykprøvning |
| Andet førstehjælpsudstyr som båre, brandtæpper m.m. | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Nødtelefoner | Påhviler den enkelte entreprenør at sikre, at medarbejderne har adgang til mobiltelefon |  |  |  |
| **Særlig farligt arbejde som epoxyarbejde, miljøsanering mv.** |
| Afspærring af arbejdsområde | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  | Imens arbejdet pågår |
| Opsætning af påbudsskiltning | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  | Imens arbejdet pågår |
| Affaldshåndtering af særlig farligt affald | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  | Imens arbejdet pågår |
| Sikkerhedsdatablade og kemisk APV for farlige stoffer og materialer | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  |  |
| Personlige værnemidler påkrævet ved særlig farligt arbejde | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  | Imens arbejdet pågår |
| Instruktion af egne medarbejdere ved særlig farligt arbejde | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  |  |
| Orientering af øvrige entreprenører om ved særlig farligt arbejde i fælles områder | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | Den enkelte entreprenør | <Dato> |  |  |
| **Vinterforanstaltninger – 1. oktober til 31. marts (30. april)** |
| Etablering af vinterforanstaltninger | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Snerydning, grusning og afisning på gang-/køreveje, oplagsområder og P-arealer m.m. | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Snerydning, grusning og afisning på stilladser, trapper og trappetårne | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Bortledning af vand og smeltevand  | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Lukning/inddækning af åbninger i konstruktioner | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Læskærm og overdækning af stationære arbejdssteder | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Udendørs arbejdsbelysning | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |
| Frostsikring af vandinstallationer | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Entreprenøren> | <Dato> |  |  |